[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.100.11
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - SEGMENT B2	PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT B2
nfn=Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Maleńczuk
nb=KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU
ab=ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
ni=Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ai=ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
br=Budowlana
nk=mgr inż. Jacek Matuszyński	
dt=08.06.2026 r.	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
pcn=I kw. 2026 r.
kln=Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru1310Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".1310Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:13101310Projektowana inwestycja obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu, mające na celu stworzenie funkcjonalnej, ogólnodostępnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-integracyjnym. Zakres opracowania przewiduje realizację układu komunikacyjnego w postaci ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych, zapewniających czytelne i bezpieczne powiązania 1310pomiędzy poszczególnymi strefami użytkowymi terenu.131013101310131013101310ZAŁOŻENIA WYJŚCOWE DO KOSZTORYSU:13101. Poziom cen – I kwartał 2026 r.1310Ceny czynników produkcji z publikacji Sekocenbud Spółka z o.o. z I kw. 2026 r.13102. Stawki robocizny – roboty ogólnobudowlane inwestycyjne – region lubelski (netto – stolica :1310Ikwartał 2026, 35,29 PL)13103. Ceny materiałów: średnie13104. Ceny sprzętu: średnie13105. Koszty pośrednie (Kp=68,9): średnie liczone w % od R i S13106. Zysk (Z=12,0): średnie liczone w % od R, S i Kp

[RMS ZEST 1041]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=38,42
cw=38,42	PLN	38,42
il=0

[ELEMENT 1]
na=SEGMENT B2
wa=0
kn=0	0	0
id=48426
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Kondygnacja +1 (B2.1.01; B2.1.02)
wa=0
kn=0	0	0
id=48427
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51987
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=51988
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=12,3	12,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=12,3	1	0,80*2,05*3+0,90*2,05*4						

[POZYCJA]
id=51990
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=16,211	16,211		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,211	1	#p11						

[POZYCJA]
id=51993
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-05	9-29	0108-05		0
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=12,09	12,09		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,09	1	#p40						

[POZYCJA]
id=51996
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=12,87	12,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=12,87	1	#p24						

[POZYCJA]
id=51998
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=81,94	81,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=81,94	1	#p33						

[POZYCJA]
id=52000
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1,209	1,209		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=1,209	1	#p39						

[POZYCJA]
id=52002
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=49,497	49,497		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=49,497	1	#p28						

[POZYCJA]
id=52004
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=6,914	6,914		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=6,914	1	#p9						

[POZYCJA]
id=52006
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=6,914	6,914		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=6,914	1	(#p1*0,1+#p2*0,1+#p4*0,02+#p5*0,02+#p6*0,02+#p7*0,02)*1,2						

[POZYCJA]
id=52009
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=6,914	6,914		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=6,914	1	#p9						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK, poszerzenie otworu, zamurowania
wa=0
kn=0	0	0
id=52011
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=52012
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=16,211	16,211		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,211	1	(0,90+0,91+1,06+0,90)*4,30						

[POZYCJA]
id=52222
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		0
mpn=1211
na=Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=2	2		1
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=52224
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
mpn=1211
na=Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p12						

[POZYCJA]
id=52236
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	#p15						

[POZYCJA]
id=52238
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=_1211
na=Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	1,25						

[POZYCJA]
id=52242
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		0
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami zgodnie z dokumentacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=0,058	0,058		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,058	1	0,213*0,11*2,10+0,04*0,11*2,10						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=52028
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=52029
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=12,87	12,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=12,87	1	#p24						

[POZYCJA]
id=52035
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=2,574	2,574		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,574	1	(#p24)*20%						

[POZYCJA]
id=52039
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=12,87	12,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,87	1	#p20						

[POZYCJA]
id=52045
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=12,87	12,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,87	1	#p24						

[POZYCJA]
id=52050
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=18,195	18,195		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,195	1	#p23						

[POZYCJA]
id=52053
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=35,5	35,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,5	1	35,50						

[POZYCJA]
id=52057
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=18,195	18,195		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,195	1	#p24+#p22*0,15						

[POZYCJA]
id=52191
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=12,87	12,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,87	1	12,87						

[POZYCJA]
id=60005
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=35,5	35,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,5	1	#p22						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=52071
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=52072
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=164,991	164,991		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=164,991	1	38,37*4,30						

[POZYCJA]
id=52074
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=49,497	49,497		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=49,497	1	#p28						

[POZYCJA]
id=52080
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=49,497	49,497		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=49,497	1	#p26*30%						

[POZYCJA]
id=52089
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=71,874	71,874		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=81,94	1	#p33						
wo=-10,066	1	-(0,90+0,91+1,06+0,90)*2,67	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=52097
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=4,305	4,305		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,305	1	#p32						

[POZYCJA]
id=52100
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	3*1,50						

[POZYCJA]
id=52104
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=4,305	4,305		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,305	1	(1,35+1,52)*1,50						

[POZYCJA]
id=52206
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=81,94	81,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=81,94	1	81,94						

[POZYCJA]
id=52126
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=52199
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-04	7	0507-04		1
mpn=1211
na=Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=18,69	18,69		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,69	1	18,69						

[POZYCJA]
id=60010
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=23,19	23,19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23,19	1	#p31+#p35						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=52128
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=52129
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=12,09	12,09		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=12,09	1	#p40						

[POZYCJA]
id=52131
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% powierzchni stropów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=1,209	1,209		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=1,209	1	#p39						

[POZYCJA]
id=52137
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-19	4-01	0711-19		1
mpn=121,1:1,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=1,209	1,209		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,209	1	#p40*10%						

[POZYCJA]
id=52146
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		0
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=12,09	12,09		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.08

[PRZEDMIAR]
wo=12,09	1	12,09						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48556
nu=1.1.6

[POZYCJA]
id=48784
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=5,747	5,747		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,747	1	0,91*2,105*3						

[POZYCJA]
id=48874
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D6.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48934
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48567
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=52183
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=56174
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56225
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56273
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56321
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56372
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56399
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56432
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56456
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56501
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56531
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56594
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56624
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L5, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56719
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=52186
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=52189
pd=		  		 		0
na=Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52187
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kondygnacja +2 (B2.2.01)
wa=0
kn=0	0	0
id=48428
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51186
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=51187
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=3,485	3,485		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=3,485	1	0,80*2,05*1+0,90*2,05*1						

[POZYCJA]
id=51189
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=2,797	2,797		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,797	1	#p70						

[POZYCJA]
id=51423
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-05	9-29	0108-05		0
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=2,5	2,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	#p93						

[POZYCJA]
id=51192
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=2,88	2,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=2,88	1	#p78						

[POZYCJA]
id=51194
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=18,6	18,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,6	1	#p87						

[POZYCJA]
id=51196
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=0,25	0,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=0,25	1	#p92						

[POZYCJA]
id=51198
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=8,746	8,746		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=8,746	1	#p82						

[POZYCJA]
id=51200
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=1,485	1,485		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,485	1	#p68						

[POZYCJA]
id=51202
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=1,485	1,485		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1,485	1	(#p60*0,1+#p61*0,1+#p63*0,02+#p64*0,02+#p65*0,02+#p66*0,02)*1,2						

[POZYCJA]
id=51205
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=1,485	1,485		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1,485	1	#p68						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK
wa=0
kn=0	0	0
id=51207
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=51208
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=2,797	2,797		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,797	1	0,92*3,04						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=51244
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=51245
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=2,88	2,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=2,88	1	#p78						

[POZYCJA]
id=51251
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=0,576	0,576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,576	1	(#p78)*20%						

[POZYCJA]
id=51255
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=2,88	2,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,88	1	#p74						

[POZYCJA]
id=51261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=2,88	2,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,88	1	#p78						

[POZYCJA]
id=51266
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=4,197	4,197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,197	1	#p77						

[POZYCJA]
id=51269
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=8,78	8,78		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,78	1	8,78						

[POZYCJA]
id=51273
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=4,197	4,197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,197	1	#p78+#p76*0,15						

[POZYCJA]
id=51279
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=2,88	2,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,88	1	2,88						

[POZYCJA]
id=60015
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=8,78	8,78		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,78	1	#p76						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=51287
nu=1.2.4

[POZYCJA]
id=51288
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=29,154	29,154		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=29,154	1	9,59*3,04						

[POZYCJA]
id=51290
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=8,746	8,746		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=8,746	1	#p82						

[POZYCJA]
id=51296
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=8,746	8,746		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=8,746	1	#p80*30%						

[POZYCJA]
id=51305
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=16,3	16,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=18,6	1	#p87						
wo=-2,3	1	-0,92*2,50	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=51313
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=2,085	2,085		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,085	1	#p86						

[POZYCJA]
id=51316
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2*1,50						

[POZYCJA]
id=51320
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=2,085	2,085		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,085	1	1,39*1,50						

[POZYCJA]
id=51326
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=18,6	18,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=18,6	1	18,60						

[POZYCJA]
id=51342
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=60020
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p85						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=51344
nu=1.2.5

[POZYCJA]
id=51345
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=2,5	2,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	#p93						

[POZYCJA]
id=51394
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% powierzchni stropów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=0,25	0,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=0,25	1	#p92						

[POZYCJA]
id=51400
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-19	4-01	0711-19		1
mpn=121,1:1,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=0,25	0,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,25	1	#p93*10%						

[POZYCJA]
id=51409
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		0
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=2,5	2,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.08

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,50						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48569
nu=1.2.6

[POZYCJA]
id=48570
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=1,916	1,916		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,916	1	0,91*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48964
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=2,126	2,126		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,126	1	1,01*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48580
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51388
nu=1.2.7

[POZYCJA]
id=56186
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56237
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchwytu na rolkę papieru UP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56276
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56324
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56375
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56459
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56504
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56537
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56597
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56663
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56724
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=51391
nu=1.2.8

[POZYCJA]
id=51392
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kondygnacja +3 (B2.3.01)
wa=0
kn=0	0	0
id=48429
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50678
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=50679
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=3,485	3,485		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=3,485	1	0,80*2,05*1+0,90*2,05*1						

[POZYCJA]
id=50681
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk, szachtów gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=2,6	2,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,6	1	#p118+#p119						

[POZYCJA]
id=50684
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	#p127						

[POZYCJA]
id=50686
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=18,8	18,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,8	1	#p136						

[POZYCJA]
id=50688
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 100% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	#p141						

[POZYCJA]
id=50690
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=7,223	7,223		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=7,223	1	#p131						

[POZYCJA]
id=50692
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=1,495	1,495		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,495	1	#p116						

[POZYCJA]
id=50694
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=1,495	1,495		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1,495	1	(#p109*0,1+#p110*0,1+#p111*0,02+#p112*0,02+#p113*0,02+#p114*0,02)*1,2						

[POZYCJA]
id=50697
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=1,495	1,495		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1,495	1	#p116						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK
wa=0
kn=0	0	0
id=50699
nu=1.3.2

[POZYCJA]
id=50700
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=2,275	2,275		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,275	1	0,91*2,50						

[POZYCJA]
id=50866
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0207-03	AT-43	0207-03		1
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Obudowa szachtu technicznego z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym trójwarstwowym (3x płyta GKFI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 7,5cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=0,325	0,325		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,325	1	0,89*(2,50-2,35)+0,215*0,89						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=50716
nu=1.3.3

[POZYCJA]
id=50717
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	#p127						

[POZYCJA]
id=50723
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=0,584	0,584		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,584	1	(#p127)*20%						

[POZYCJA]
id=50727
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	#p123						

[POZYCJA]
id=50733
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	#p127						

[POZYCJA]
id=50738
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=4,248	4,248		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,248	1	#p126						

[POZYCJA]
id=50741
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=8,85	8,85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,85	1	8,85						

[POZYCJA]
id=50745
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=4,248	4,248		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,248	1	#p127+#p125*0,15						

[POZYCJA]
id=50751
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	2,92						

[POZYCJA]
id=60025
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=8,85	8,85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,85	1	#p125						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=50759
nu=1.3.4

[POZYCJA]
id=50760
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=24,075	24,075		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=24,075	1	9,63*2,50						

[POZYCJA]
id=50762
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=7,223	7,223		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=7,223	1	#p131						

[POZYCJA]
id=50768
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=7,223	7,223		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=7,223	1	#p129*30%						

[POZYCJA]
id=50777
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=16,525	16,525		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=18,8	1	#p136						
wo=-2,275	1	-0,91*2,50	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=50785
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=2,07	2,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,07	1	#p135						

[POZYCJA]
id=50788
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2*1,50						

[POZYCJA]
id=50792
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=2,07	2,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,07	1	1,38*1,50						

[POZYCJA]
id=50798
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS1
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=18,8	18,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=18,8	1	18,80						

[POZYCJA]
id=50814
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=60030
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p134						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=50816
nu=1.3.5

[POZYCJA]
id=50817
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	#p127						

[POZYCJA]
id=50819
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	#p141						

[POZYCJA]
id=50825
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0819-03	2-02	0819-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	#p139						

[POZYCJA]
id=50831
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		0
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=2,92	2,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.09

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	#p141						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48582
nu=1.3.6

[POZYCJA]
id=48583
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=1,916	1,916		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,916	1	0,91*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48994
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=2,126	2,126		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,126	1	1,01*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48593
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50860
nu=1.3.7

[POZYCJA]
id=56180
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56240
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchwytu na rolkę papieru UP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56279
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56327
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56378
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56462
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56507
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56549
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56603
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56666
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56729
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=50863
nu=1.3.8

[POZYCJA]
id=50864
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kondygnacja +4 (B2.4.01)
wa=0
kn=0	0	0
id=48430
nu=1.4

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50090
nu=1.4.1

[POZYCJA]
id=50091
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=3,485	3,485		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=3,485	1	0,80*2,05*1+0,90*2,05*1						

[POZYCJA]
id=50093
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=2,257	2,257		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,257	1	#p167						

[POZYCJA]
id=50096
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	#p175						

[POZYCJA]
id=50098
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=18,69	18,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,69	1	#p184						

[POZYCJA]
id=50100
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 100% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	#p189						

[POZYCJA]
id=50102
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=7,202	7,202		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=7,202	1	#p179						

[POZYCJA]
id=50104
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=1,452	1,452		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,452	1	#p165						

[POZYCJA]
id=50106
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=1,452	1,452		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1,452	1	(#p158*0,1+#p159*0,1+#p160*0,02+#p161*0,02+#p162*0,02+#p163*0,02)*1,2						

[POZYCJA]
id=50109
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=1,452	1,452		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1,452	1	#p165						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK
wa=0
kn=0	0	0
id=50111
nu=1.4.2

[POZYCJA]
id=50112
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=2,257	2,257		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,257	1	0,91*2,48						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=50138
nu=1.4.3

[POZYCJA]
id=50139
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	#p175						

[POZYCJA]
id=50145
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=0,59	0,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,59	1	(#p175)*20%						

[POZYCJA]
id=50149
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	#p171						

[POZYCJA]
id=50155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	#p175						

[POZYCJA]
id=50160
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=4,284	4,284		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,284	1	#p174						

[POZYCJA]
id=50163
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=8,89	8,89		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,89	1	8,89						

[POZYCJA]
id=50167
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=4,284	4,284		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,284	1	#p175+#p173*0,15						

[POZYCJA]
id=50173
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	2,95						

[POZYCJA]
id=60035
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=8,89	8,89		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,89	1	#p173						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=50189
nu=1.4.4

[POZYCJA]
id=50190
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=24,006	24,006		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=24,006	1	9,68*2,48						

[POZYCJA]
id=50192
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=7,202	7,202		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=7,202	1	#p179						

[POZYCJA]
id=50198
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=7,202	7,202		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=7,202	1	#p177*30%						

[POZYCJA]
id=50207
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=16,433	16,433		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=18,69	1	#p184						
wo=-2,257	1	-0,91*2,48	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=50215
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=2,1	2,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,1	1	#p183						

[POZYCJA]
id=50218
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2*1,50						

[POZYCJA]
id=50222
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=2,1	2,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,1	1	1,40*1,50						

[POZYCJA]
id=50228
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=18,69	18,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=18,69	1	18,69						

[POZYCJA]
id=50260
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=60040
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p182						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=50262
nu=1.4.5

[POZYCJA]
id=50263
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	#p175						

[POZYCJA]
id=50265
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	#p189						

[POZYCJA]
id=50271
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0819-03	2-02	0819-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	#p187						

[POZYCJA]
id=50277
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		0
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=2,95	2,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.09

[PRZEDMIAR]
wo=2,95	1	#p189						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48595
nu=1.4.6

[POZYCJA]
id=48596
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=1,916	1,916		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,916	1	0,91*2,105*1						

[POZYCJA]
id=49004
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=2,126	2,126		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,126	1	1,01*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48606
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50316
nu=1.4.7

[POZYCJA]
id=56177
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56243
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchwytu na rolkę papieru UP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56282
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56330
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56381
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56465
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56510
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56552
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56606
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56669
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56734
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=50319
nu=1.4.8

[POZYCJA]
id=50322
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
5BBCE191BAF96324928EE56E887FA64D
