[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.100.11
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - SEGMENT B1	PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT B1
nfn=Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Maleńczuk
nb=KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU
ab=ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
ni=Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ai=ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
br=Budowlana
nk=mgr inż. Jacek Matuszyński	
dt=08.06.2026 r.	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
pcn=I kw. 2026 r.
kln=Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru1310Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".1310Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:13101310Projektowana inwestycja obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu, mające na celu stworzenie funkcjonalnej, ogólnodostępnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-integracyjnym. Zakres opracowania przewiduje realizację układu komunikacyjnego w postaci ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych, zapewniających czytelne i bezpieczne powiązania 1310pomiędzy poszczególnymi strefami użytkowymi terenu.131013101310131013101310ZAŁOŻENIA WYJŚCOWE DO KOSZTORYSU:13101. Poziom cen – I kwartał 2026 r.1310Ceny czynników produkcji z publikacji Sekocenbud Spółka z o.o. z I kw. 2026 r.13102. Stawki robocizny – roboty ogólnobudowlane inwestycyjne – region lubelski (netto – stolica :1310Ikwartał 2026, 35,29 PL)13103. Ceny materiałów: średnie13104. Ceny sprzętu: średnie13105. Koszty pośrednie (Kp=68,9): średnie liczone w % od R i S13106. Zysk (Z=12,0): średnie liczone w % od R, S i Kp

[RMS ZEST 1041]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=38,42
cw=38,42	PLN	38,42
il=0

[ELEMENT 1]
na=SEGMENT B1
wa=0
kn=0	0	0
id=48419
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Parter (B1.0.01; B1.0.02; B1.0.03)
wa=0
kn=0	0	0
id=48420
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=52559
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=52560
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=10,66	10,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10,66	1	0,80*2,05*3+0,90*2,05*2+1,0*2,05*1						

[POZYCJA]
id=52562
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=31,079	31,079		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31,079	1	#p12						

[POZYCJA]
id=52565
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-05	9-29	0108-05		0
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=16,25	16,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,25	1	#p41						

[POZYCJA]
id=52568
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=17,46	17,46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=17,46	1	#p24+#p25						

[POZYCJA]
id=52570
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=89,51	89,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=89,51	1	#p34+#p35						

[POZYCJA]
id=52572
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1,625	1,625		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=1,625	1	#p40						

[POZYCJA]
id=52574
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=44,685	44,685		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=44,685	1	#p29						

[POZYCJA]
id=52576
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-05	4-01	0329-05		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=0,025	0,025		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.04

[PRZEDMIAR]
wo=0,025	1	0,10*0,12*2,10						

[POZYCJA]
id=52578
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=10,667	10,667		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=10,667	1	#p10						

[POZYCJA]
id=52580
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=10,667	10,667		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10,667	1	(#p1*0,1+#p2*0,1+#p3*0,1+#p4*0,02+#p5*0,02+#p6*0,02+#p7*0,02+#p8)*1,2						

[POZYCJA]
id=52583
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=10,667	10,667		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10,667	1	#p10						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK, poszerzenie otworów
wa=0
kn=0	0	0
id=52585
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=52586
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=31,079	31,079		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31,079	1	(1,10+1,10*2+3,31+2,12)*3,56						

[POZYCJA]
id=52602
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		0
mpn=1211
na=Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=2	2		1
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=52604
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
mpn=1211
na=Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p13						

[POZYCJA]
id=52616
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	#p16						

[POZYCJA]
id=52618
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=_1211
na=Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	1,25						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=52622
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=52623
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=17,46	17,46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=17,46	1	#p24+#p25						

[POZYCJA]
id=52629
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=3,492	3,492		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,492	1	(#p24+#p25)*20%						

[POZYCJA]
id=52633
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=17,46	17,46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,46	1	#p20						

[POZYCJA]
id=52639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=17,46	17,46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,46	1	#p24+#p25						

[POZYCJA]
id=52644
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=23,027	23,027		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23,027	1	#p23						

[POZYCJA]
id=52647
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=37,11	37,11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=37,11	1	37,11						

[POZYCJA]
id=52651
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=23,027	23,027		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23,027	1	#p24+#p25+#p22*0,15						

[POZYCJA]
id=52665
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=10,56	10,56		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,56	1	10,56						

[POZYCJA]
id=52673
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P3
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=6,9	6,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,9	1	6,90						

[POZYCJA]
id=59955
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=37,11	37,11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=37,11	1	#p22						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=52681
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=52682
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=148,95	148,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=148,95	1	41,84*3,56						

[POZYCJA]
id=52684
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=44,685	44,685		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=44,685	1	#p29						

[POZYCJA]
id=52690
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=44,685	44,685		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=44,685	1	#p27*30%						

[POZYCJA]
id=52699
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=66,582	66,582		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=89,51	1	#p34+#p35						
wo=-22,928	1	-(1,10)*2,76-(1,10*2+5,25)*2,67	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=52707
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=6,84	6,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,84	1	#p33						

[POZYCJA]
id=52710
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=7,5	7,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,5	1	5*1,50						

[POZYCJA]
id=52714
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=6,84	6,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,84	1	(2,09+1,07+1,40)*1,50						

[POZYCJA]
id=52728
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=86,99	86,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=86,99	1	86,99						

[POZYCJA]
id=52736
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2.1
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=2,52	2,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=2,52	1	2,52						

[POZYCJA]
id=52768
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=59960
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=7,5	7,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,5	1	#p32						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=52770
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=52771
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=16,25	16,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=16,25	1	#p41						

[POZYCJA]
id=52773
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% powierzchni stropów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=1,625	1,625		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=1,625	1	#p40						

[POZYCJA]
id=52779
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-19	4-01	0711-19		1
mpn=121,1:1,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=1,625	1,625		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,625	1	#p38*10%						

[POZYCJA]
id=52788
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		0
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=16,25	16,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.08

[PRZEDMIAR]
wo=16,25	1	16,25						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48465
nu=1.1.6

[POZYCJA]
id=48466
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=3,831	3,831		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,831	1	0,91*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48794
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D4, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=2,337	2,337		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,337	1	1,11*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48824
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=2,126	2,126		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,126	1	1,01*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48904
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48476
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=52845
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=56156
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56195
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56207
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56252
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56291
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56300
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56342
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KU1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56354
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56384
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56411
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56417
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56438
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56474
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56486
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56522
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56558
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56573
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56612
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L4, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56633
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56645
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56648
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchwytu na papier UP2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56694
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=52848
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=52849
pd=		  		 		0
na=Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52851
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kondygnacja +1 (B1.1.01; B1.1.02; B1.1.03)
wa=0
kn=0	0	0
id=48421
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51703
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=51704
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=10,66	10,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10,66	1	0,80*2,05*3+0,90*2,05*2+1,0*2,05*1						

[POZYCJA]
id=51706
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=39,498	39,498		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39,498	1	#p82						

[POZYCJA]
id=51709
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-05	9-29	0108-05		0
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=16,73	16,73		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,73	1	#p111						

[POZYCJA]
id=51712
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=17,88	17,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=17,88	1	#p94+#p95						

[POZYCJA]
id=51714
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=84,38	84,38		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=84,38	1	#p104+#p105						

[POZYCJA]
id=51716
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=1,673	1,673		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=1,673	1	#p110						

[POZYCJA]
id=51718
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=54,763	54,763		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=54,763	1	#p99						

[POZYCJA]
id=51720
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-05	4-01	0329-05		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=0,023	0,023		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.04

[PRZEDMIAR]
wo=0,023	1	0,10*0,11*2,10						

[POZYCJA]
id=51722
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=11,863	11,863		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=11,863	1	#p80						

[POZYCJA]
id=51724
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=11,863	11,863		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=11,863	1	(#p71*0,1+#p72*0,1+#p73*0,1+#p74*0,02+#p75*0,02+#p76*0,02+#p77*0,02+#p78)*1,2						

[POZYCJA]
id=51727
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=11,863	11,863		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=11,863	1	#p80						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK, poszerzenie otworów
wa=0
kn=0	0	0
id=51729
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=51730
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=39,498	39,498		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39,498	1	(1,18+1,21+1,50+3,36+2,0)*4,27						

[POZYCJA]
id=51746
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		0
mpn=1211
na=Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=2	2		1
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=51748
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
mpn=1211
na=Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p83						

[POZYCJA]
id=51760
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	#p86						

[POZYCJA]
id=51762
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=_1211
na=Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	1,25						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=51766
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=51767
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=17,88	17,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=17,88	1	#p94+#p95						

[POZYCJA]
id=51773
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=3,576	3,576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,576	1	(#p94+#p95)*20%						

[POZYCJA]
id=51777
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=17,88	17,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,88	1	#p90						

[POZYCJA]
id=51783
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=17,88	17,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,88	1	#p94+#p95						

[POZYCJA]
id=51788
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=23,655	23,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23,655	1	#p93						

[POZYCJA]
id=51791
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=38,5	38,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=38,5	1	38,50						

[POZYCJA]
id=51795
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=23,655	23,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23,655	1	#p94+#p95+#p92*0,15						

[POZYCJA]
id=51809
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=11,27	11,27		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,27	1	11,27						

[POZYCJA]
id=51963
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P3
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=6,61	6,61		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,61	1	6,61						

[POZYCJA]
id=59965
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=38,5	38,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=38,5	1	#p92						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=51817
nu=1.2.4

[POZYCJA]
id=51818
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=182,543	182,543		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=182,543	1	42,75*4,27						

[POZYCJA]
id=51820
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=54,763	54,763		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=54,763	1	#p99						

[POZYCJA]
id=51826
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=54,763	54,763		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=54,763	1	#p97*30%						

[POZYCJA]
id=51835
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=60,488	60,488		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=84,38	1	#p104+#p105						
wo=-23,892	1	-(1,18+1,21+1,50+5,16)*2,64	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=51843
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=6,99	6,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,99	1	#p103						

[POZYCJA]
id=51846
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4*1,50						

[POZYCJA]
id=51850
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=6,99	6,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,99	1	(2,07+1,09+1,50)*1,50						

[POZYCJA]
id=51864
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=82,2	82,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=82,2	1	82,20						

[POZYCJA]
id=51971
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2.1
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=2,18	2,18		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=2,18	1	2,18						

[POZYCJA]
id=51888
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=59970
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p102						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=51890
nu=1.2.5

[POZYCJA]
id=51891
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=16,73	16,73		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=16,73	1	#p111						

[POZYCJA]
id=51893
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% powierzchni stropów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=1,673	1,673		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=1,673	1	#p110						

[POZYCJA]
id=51899
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-19	4-01	0711-19		1
mpn=121,1:1,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=1,673	1,673		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,673	1	#p108*10%						

[POZYCJA]
id=51908
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		0
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=16,73	16,73		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.08

[PRZEDMIAR]
wo=16,73	1	16,73						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48491
nu=1.2.6

[POZYCJA]
id=48492
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=3,831	3,831		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,831	1	0,91*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48804
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D4, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=2,337	2,337		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,337	1	1,11*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48844
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=2,126	2,126		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,126	1	1,01*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48924
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48502
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51955
nu=1.2.7

[POZYCJA]
id=56159
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56198
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56213
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56261
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56294
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56309
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56345
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KU1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56360
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56387
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56414
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56420
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56444
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56477
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56489
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56528
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=56561
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56582
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56615
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L4, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56636
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56639
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56642
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchwytu na papier UP2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56699
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=51958
nu=1.2.8

[POZYCJA]
id=51959
pd=		  		 		0
na=Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51961
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kondygnacja +2 (B1.2.01; B1.2.02)
wa=0
kn=0	0	0
id=48422
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50886
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=50887
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=8,61	8,61		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=8,61	1	0,80*2,05*3+0,90*2,05*2						

[POZYCJA]
id=50889
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=10,684	10,684		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,684	1	#p152						

[POZYCJA]
id=51152
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-05	9-29	0108-05		0
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=9,66	9,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,66	1	#p179						

[POZYCJA]
id=50892
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=10,57	10,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10,57	1	#p164						

[POZYCJA]
id=50894
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=58,45	58,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=58,45	1	#p173						

[POZYCJA]
id=50896
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=0,966	0,966		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=0,966	1	#p178						

[POZYCJA]
id=50898
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=27,63	27,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=27,63	1	#p168						

[POZYCJA]
id=50900
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-05	4-01	0329-05		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=0,023	0,023		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.04

[PRZEDMIAR]
wo=0,023	1	0,10*0,11*2,10						

[POZYCJA]
id=50902
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=5,845	5,845		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5,845	1	#p150						

[POZYCJA]
id=50904
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=5,845	5,845		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=5,845	1	(#p141*0,1+#p142*0,1+#p143*0,1+#p144*0,02+#p145*0,02+#p146*0,02+#p147*0,02+#p148)*1,2						

[POZYCJA]
id=50907
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=5,845	5,845		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=5,845	1	#p150						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK, poszerzenie otworów
wa=0
kn=0	0	0
id=50909
nu=1.3.2

[POZYCJA]
id=50910
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=10,684	10,684		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,684	1	1,16*3*3,07						

[POZYCJA]
id=50946
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		0
mpn=1211
na=Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=2	2		1
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=50948
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
mpn=1211
na=Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p153						

[POZYCJA]
id=50960
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	#p156						

[POZYCJA]
id=50962
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=_1211
na=Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	1,25						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=50966
nu=1.3.3

[POZYCJA]
id=50967
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=10,57	10,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=10,57	1	#p164						

[POZYCJA]
id=50973
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=2,114	2,114		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,114	1	(#p164)*20%						

[POZYCJA]
id=50977
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=10,57	10,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,57	1	#p160						

[POZYCJA]
id=50983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=10,57	10,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,57	1	#p164						

[POZYCJA]
id=50988
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=14,58	14,58		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,58	1	#p163						

[POZYCJA]
id=50991
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=26,73	26,73		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,73	1	26,73						

[POZYCJA]
id=50995
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=14,58	14,58		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,58	1	#p164+#p162*0,15						

[POZYCJA]
id=51009
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=10,57	10,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,57	1	10,57						

[POZYCJA]
id=59975
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=26,73	26,73		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,73	1	#p162						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=51017
nu=1.3.4

[POZYCJA]
id=51018
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=92,1	92,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=92,1	1	30,0*3,07						

[POZYCJA]
id=51020
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=27,63	27,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=27,63	1	#p168						

[POZYCJA]
id=51026
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=27,63	27,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=27,63	1	#p166*30%						

[POZYCJA]
id=51035
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=49,75	49,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=58,45	1	#p173						
wo=-8,7	1	-1,16*3*2,50	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=51043
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=4,71	4,71		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,71	1	#p172						

[POZYCJA]
id=51046
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4*1,50						

[POZYCJA]
id=51050
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=4,71	4,71		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,71	1	(2,09+1,05)*1,50						

[POZYCJA]
id=51064
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=58,45	58,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=58,45	1	58,45						

[POZYCJA]
id=51088
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=59980
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p171						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=51090
nu=1.3.5

[POZYCJA]
id=51091
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=9,66	9,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=9,66	1	#p179						

[POZYCJA]
id=51157
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% powierzchni stropów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=0,966	0,966		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=0,966	1	#p178						

[POZYCJA]
id=51163
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-19	4-01	0711-19		1
mpn=121,1:1,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=0,966	0,966		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,966	1	#p176*10%						

[POZYCJA]
id=51172
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		0
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=9,66	9,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.08

[PRZEDMIAR]
wo=9,66	1	9,66						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48517
nu=1.3.6

[POZYCJA]
id=48518
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=3,831	3,831		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,831	1	0,91*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48854
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=2,126	2,126		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,126	1	1,01*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48944
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48528
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51144
nu=1.3.7

[POZYCJA]
id=56162
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56216
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56264
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56312
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56363
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56390
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56423
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56447
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56492
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56534
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=56585
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56704
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=51147
nu=1.3.8

[POZYCJA]
id=51155
pd=		  		 		0
na=Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51150
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kondygnacja +3 (B1.3.01; B1.3.02)
wa=0
kn=0	0	0
id=48424
nu=1.4

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50324
nu=1.4.1

[POZYCJA]
id=50325
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=8,61	8,61		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=8,61	1	0,80*2,05*3+0,90*2,05*2						

[POZYCJA]
id=50327
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk, szachtów gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=9,52	9,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,52	1	#p208+#p209						

[POZYCJA]
id=50330
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	#p221						

[POZYCJA]
id=50332
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=58,03	58,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=58,03	1	#p230						

[POZYCJA]
id=50334
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 100% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	#p235						

[POZYCJA]
id=50336
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=22,515	22,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=22,515	1	#p225						

[POZYCJA]
id=50560
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-05	4-01	0329-05		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=0,024	0,024		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.04

[PRZEDMIAR]
wo=0,024	1	0,10*0,115*2,10						

[POZYCJA]
id=50338
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=4,643	4,643		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4,643	1	#p206						

[POZYCJA]
id=50340
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=4,643	4,643		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=4,643	1	(#p198*0,1+#p199*0,1+#p200*0,02+#p201*0,02+#p202*0,02+#p203*0,02+#p204)*1,2						

[POZYCJA]
id=50343
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=4,643	4,643		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=4,643	1	#p206						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK, poszerzenie otworów
wa=0
kn=0	0	0
id=50345
nu=1.4.2

[POZYCJA]
id=50346
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=8,7	8,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,7	1	1,16*3*2,50						

[POZYCJA]
id=50640
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0207-03	AT-43	0207-03		1
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Obudowa szachtu technicznego z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym trójwarstwowym (3x płyta GKFI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 7,5cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=0,82	0,82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,82	1	2,05*(2,50-2,36)+0,26*2,05						

[POZYCJA]
id=50571
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		0
mpn=1211
na=Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=2	2		1
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=50573
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
mpn=1211
na=Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=211
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p210						

[POZYCJA]
id=50585
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	#p213						

[POZYCJA]
id=50587
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=_1211
na=Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	1,25						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=50372
nu=1.4.3

[POZYCJA]
id=50373
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	#p221						

[POZYCJA]
id=50379
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=215
ob=2,106	2,106		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,106	1	(#p221)*20%						

[POZYCJA]
id=50383
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=216
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	#p217						

[POZYCJA]
id=50389
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=217
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	#p221						

[POZYCJA]
id=50394
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=218
ob=14,52	14,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,52	1	#p220						

[POZYCJA]
id=50397
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=219
ob=26,6	26,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,6	1	26,60						

[POZYCJA]
id=50401
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=220
ob=14,52	14,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,52	1	#p221+#p219*0,15						

[POZYCJA]
id=50415
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=221
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	10,53						

[POZYCJA]
id=59985
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=222
ob=26,6	26,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,6	1	#p219						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=50423
nu=1.4.4

[POZYCJA]
id=50424
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=223
ob=75,05	75,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=75,05	1	30,02*2,50						

[POZYCJA]
id=50426
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=224
ob=22,515	22,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=22,515	1	#p225						

[POZYCJA]
id=50432
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=225
ob=22,515	22,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=22,515	1	#p223*30%						

[POZYCJA]
id=50441
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=226
ob=49,33	49,33		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=58,03	1	#p230						
wo=-8,7	1	-1,16*3*2,50	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=50449
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=227
ob=4,605	4,605		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,605	1	#p229						

[POZYCJA]
id=50452
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=228
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4*1,50						

[POZYCJA]
id=50456
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=229
ob=4,605	4,605		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,605	1	(2,05+1,02)*1,50						

[POZYCJA]
id=50470
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=230
ob=58,03	58,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=58,03	1	58,03						

[POZYCJA]
id=50494
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=231
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=59990
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=232
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p228						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=50496
nu=1.4.5

[POZYCJA]
id=50497
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=233
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	#p221						

[POZYCJA]
id=50499
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=234
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	#p235						

[POZYCJA]
id=50505
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0819-03	2-02	0819-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=235
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	#p233						

[POZYCJA]
id=50511
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		0
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=236
ob=10,53	10,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.09

[PRZEDMIAR]
wo=10,53	1	#p235						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48530
nu=1.4.6

[POZYCJA]
id=48531
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=237
ob=3,831	3,831		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,831	1	0,91*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48864
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=238
ob=2,126	2,126		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,126	1	1,01*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48974
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=239
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48541
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=240
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50550
nu=1.4.7

[POZYCJA]
id=56165
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=241
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56219
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=242
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56267
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=243
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56315
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=244
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56366
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=245
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56393
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=246
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56426
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=247
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56450
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=248
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56495
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=249
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56543
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=250
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=56588
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=251
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56709
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=252
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=50553
nu=1.4.8

[POZYCJA]
id=50554
pd=		  		 		0
na=Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=253
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=50556
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=254
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kondygnacja +4 (B1.4.01; B1.4.02)
wa=0
kn=0	0	0
id=48425
nu=1.5

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=49112
nu=1.5.1

[POZYCJA]
id=49427
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=255
ob=8,61	8,61		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=8,61	1	0,80*2,05*3+0,90*2,05*2						

[POZYCJA]
id=49441
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=256
ob=8,63	8,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,63	1	#p264						

[POZYCJA]
id=49423
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=257
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	#p273						

[POZYCJA]
id=49419
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=258
ob=55,1	55,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,1	1	#p282						

[POZYCJA]
id=49421
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 100% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=259
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	#p287						

[POZYCJA]
id=49425
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=260
ob=21,918	21,918		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=21,918	1	#p277						

[POZYCJA]
id=49429
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=261
ob=4,403	4,403		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4,403	1	#p262						

[POZYCJA]
id=49431
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=262
ob=4,403	4,403		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=4,403	1	(#p255*0,1+#p256*0,1+#p257*0,02+#p258*0,02+#p259*0,02+#p260*0,02)*1,2						

[POZYCJA]
id=49434
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=263
ob=4,403	4,403		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=4,403	1	#p262						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK, zamurowania
wa=0
kn=0	0	0
id=49113
nu=1.5.2

[POZYCJA]
id=49158
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=264
ob=8,63	8,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,63	1	1,16*3*2,48						

[POZYCJA]
id=49148
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		0
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami zgodnie z dokumentacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=265
ob=0,009	0,009		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,009	1	0,15*0,12*0,50						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=49114
nu=1.5.3

[POZYCJA]
id=49174
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=266
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	#p273						

[POZYCJA]
id=49251
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=267
ob=2,022	2,022		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,022	1	(#p273)*20%						

[POZYCJA]
id=49210
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=268
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	#p269						

[POZYCJA]
id=49245
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=269
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	#p273						

[POZYCJA]
id=49180
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=270
ob=14,031	14,031		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,031	1	#p272						

[POZYCJA]
id=49183
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=271
ob=26,14	26,14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,14	1	26,14						

[POZYCJA]
id=49188
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=272
ob=14,031	14,031		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,031	1	#p273+#p271*0,15						

[POZYCJA]
id=49201
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=273
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	10,11						

[POZYCJA]
id=59995
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=274
ob=26,14	26,14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,14	1	#p271						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=49115
nu=1.5.4

[POZYCJA]
id=49304
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=275
ob=73,061	73,061		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=73,061	1	29,46*2,48						

[POZYCJA]
id=49325
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=276
ob=21,918	21,918		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=21,918	1	#p277						

[POZYCJA]
id=49295
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=277
ob=21,918	21,918		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=21,918	1	#p275*30%						

[POZYCJA]
id=50053
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=278
ob=46,47	46,47		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=55,1	1	#p282						
wo=-8,63	1	-1,16*3*2,48	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=49322
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=279
ob=4,47	4,47		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,47	1	#p281						

[POZYCJA]
id=49312
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=280
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4*1,50						

[POZYCJA]
id=49317
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=281
ob=4,47	4,47		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,47	1	(0,98+2,0)*1,50						

[POZYCJA]
id=49368
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=282
ob=55,1	55,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=55,1	1	55,10						

[POZYCJA]
id=49413
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=283
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=60000
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=284
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p280						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=49116
nu=1.5.5

[POZYCJA]
id=49262
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=285
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	#p273						

[POZYCJA]
id=49447
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=286
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	#p287						

[POZYCJA]
id=49453
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0819-03	2-02	0819-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=287
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	#p285						

[POZYCJA]
id=49289
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		0
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=288
ob=10,11	10,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.09

[PRZEDMIAR]
wo=10,11	1	#p287						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48543
nu=1.5.6

[POZYCJA]
id=48544
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=289
ob=3,831	3,831		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,831	1	0,91*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48764
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=290
ob=1,916	1,916		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,916	1	0,91*2,105*1						

[POZYCJA]
id=48984
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=291
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48554
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=292
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=48458
nu=1.5.7

[POZYCJA]
id=56168
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=293
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56222
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=294
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56270
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=295
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56318
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=296
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56369
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=297
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56396
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=298
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56429
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=299
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56453
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=300
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56498
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=301
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56546
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=302
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=56591
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=303
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56714
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=304
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=49436
nu=1.5.8

[POZYCJA]
id=49439
pd=		  		 		0
na=Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=305
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=49437
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=306
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
92BF4205E4CE550FE72F86A38E5302E9
