[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.100.11
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - SEGMENT D	PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT D
nfn=Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Maleńczuk
nb=KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU
ab=ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
ni=Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ai=ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
br=Budowlana
nk=mgr inż. Jacek Matuszyński	
dt=08.06.2026 r.	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
pcn=I kw. 2026 r.
kln=Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru1310Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".1310Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:13101310Projektowana inwestycja obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu, mające na celu stworzenie funkcjonalnej, ogólnodostępnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-integracyjnym. Zakres opracowania przewiduje realizację układu komunikacyjnego w postaci ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych, zapewniających czytelne i bezpieczne powiązania 1310pomiędzy poszczególnymi strefami użytkowymi terenu.131013101310131013101310ZAŁOŻENIA WYJŚCOWE DO KOSZTORYSU:13101. Poziom cen – I kwartał 2026 r.1310Ceny czynników produkcji z publikacji Sekocenbud Spółka z o.o. z I kw. 2026 r.13102. Stawki robocizny – roboty ogólnobudowlane inwestycyjne – region lubelski (netto – stolica :1310Ikwartał 2026, 35,29 PL)13103. Ceny materiałów: średnie13104. Ceny sprzętu: średnie13105. Koszty pośrednie (Kp=68,9): średnie liczone w % od R i S13106. Zysk (Z=12,0): średnie liczone w % od R, S i Kp

[RMS ZEST 1041]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=38,42
cw=38,42	PLN	38,42
il=0

[ELEMENT 1]
na=SEGMENT D
wa=0
kn=0	0	0
id=48435
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Kondygnacja +2 (D.2.01; D.2.02)
wa=0
kn=0	0	0
id=48436
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51426
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=51427
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=8,52	8,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=8,52	1	0,80*2,05*3+0,90*2,00*2						

[POZYCJA]
id=51429
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=9,683	9,683		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,683	1	#p12						

[POZYCJA]
id=51432
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-05	9-29	0108-05		0
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=12,68	12,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,68	1	#p41						

[POZYCJA]
id=51435
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=13,41	13,41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=13,41	1	#p25						

[POZYCJA]
id=51437
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=64,617	64,617		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,617	1	30,77*2,10						

[POZYCJA]
id=51439
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1,268	1,268		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=1,268	1	#p40						

[POZYCJA]
id=51441
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=35,041	35,041		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=35,041	1	#p29						

[POZYCJA]
id=51443
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-05	4-01	0329-05		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=0,05	0,05		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.04

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05*0,16*2,10+0,10*0,16*2,10						

[POZYCJA]
id=51445
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=6,51	6,51		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=6,51	1	#p10						

[POZYCJA]
id=51447
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=6,51	6,51		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=6,51	1	(#p1*0,1+#p2*0,1+#p3*0,1+#p4*0,02+#p5*0,02+#p6*0,02+#p7*0,02+#p8)*1,2						

[POZYCJA]
id=51450
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=6,51	6,51		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=6,51	1	#p10						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK, poszerzenie otworów, zamurowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=51452
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=51453
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=9,683	9,683		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,683	1	1,16*2*3,56+0,40*3,56						

[POZYCJA]
id=51469
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		0
mpn=1211
na=Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=4	4		1
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[POZYCJA]
id=51471
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
mpn=1211
na=Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p13						

[POZYCJA]
id=51483
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=2,4	2,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	#p16						

[POZYCJA]
id=51485
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=_1211
na=Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=2,4	2,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	1,15+1,25						

[POZYCJA]
id=51693
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		0
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami zgodnie z dokumentacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=0,016	0,016		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,016	1	0,05*0,15*2,10						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=51489
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=51490
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=13,41	13,41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=13,41	1	#p25						

[POZYCJA]
id=51496
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=2,682	2,682		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,682	1	(#p25)*20%						

[POZYCJA]
id=51500
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=13,41	13,41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,41	1	#p21						

[POZYCJA]
id=51506
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=13,41	13,41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,41	1	#p25						

[POZYCJA]
id=51511
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=18,026	18,026		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,026	1	#p24						

[POZYCJA]
id=51514
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=30,77	30,77		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30,77	1	30,77						

[POZYCJA]
id=51518
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=18,026	18,026		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,026	1	#p25+#p23*0,15						

[POZYCJA]
id=51532
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=13,41	13,41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,41	1	13,41						

[POZYCJA]
id=60055
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=30,77	30,77		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30,77	1	#p23						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=51540
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=51541
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=116,804	116,804		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=116,804	1	32,81*3,56						

[POZYCJA]
id=51543
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=35,041	35,041		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=35,041	1	#p29						

[POZYCJA]
id=51549
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=35,041	35,041		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=35,041	1	#p27*30%						

[POZYCJA]
id=51558
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=62,68	62,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=68,48	1	#p34						
wo=-5,8	1	-1,16*2*2,50	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=51566
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=4,665	4,665		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,665	1	#p33						

[POZYCJA]
id=51569
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4*1,50						

[POZYCJA]
id=51573
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=4,665	4,665		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,665	1	(1,68+1,43)*1,50						

[POZYCJA]
id=51587
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=68,48	68,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=68,48	1	68,48						

[POZYCJA]
id=51611
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=51686
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-04	7	0507-04		1
mpn=1211
na=Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=2,5	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,50						

[POZYCJA]
id=60060
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=8,5	8,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,5	1	#p32+#p36						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=51613
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=51614
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=12,68	12,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=12,68	1	#p41						

[POZYCJA]
id=51616
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% powierzchni stropów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=1,268	1,268		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=1,268	1	#p40						

[POZYCJA]
id=51622
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-19	4-01	0711-19		1
mpn=121,1:1,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=1,268	1,268		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,268	1	#p38*10%						

[POZYCJA]
id=51631
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		0
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=12,68	12,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.08

[PRZEDMIAR]
wo=12,68	1	12,68						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48608
nu=1.1.6

[POZYCJA]
id=48609
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=3,831	3,831		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,831	1	0,91*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48894
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D7, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=2,076	2,076		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,076	1	1,01*2,055*1						

[POZYCJA]
id=49034
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D9, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=4,151	4,151		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,151	1	1,01*2,055*2						

[POZYCJA]
id=48619
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51678
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=56183
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56246
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchwytu na rolkę papieru UP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56258
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56306
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56336
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56402
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56516
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56540
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56600
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56609
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56672
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56675
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56678
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56749
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=51681
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=51682
pd=		  		 		0
na=Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51684
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
87B05B6E460B80A4215192A703F549BC
