[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.100.11
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - SEGMENT A SZATNIE	PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT A SZATNIE
nfn=Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Maleńczuk
nb=KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU
ab=ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
ni=Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ai=ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
br=Budowlana
nk=mgr inż. Jacek Matuszyński	
dt=08.06.2026 r.	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
pcn=I kw. 2026 r.
kln=Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru1310Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".1310Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:13101310Projektowana inwestycja obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu, mające na celu stworzenie funkcjonalnej, ogólnodostępnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-integracyjnym. Zakres opracowania przewiduje realizację układu komunikacyjnego w postaci ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych, zapewniających czytelne i bezpieczne powiązania 1310pomiędzy poszczególnymi strefami użytkowymi terenu.131013101310131013101310ZAŁOŻENIA WYJŚCOWE DO KOSZTORYSU:13101. Poziom cen – I kwartał 2026 r.1310Ceny czynników produkcji z publikacji Sekocenbud Spółka z o.o. z I kw. 2026 r.13102. Stawki robocizny – roboty ogólnobudowlane inwestycyjne – region lubelski (netto – stolica :1310Ikwartał 2026, 35,29 PL)13103. Ceny materiałów: średnie13104. Ceny sprzętu: średnie13105. Koszty pośrednie (Kp=68,9): średnie liczone w % od R i S13106. Zysk (Z=12,0): średnie liczone w % od R, S i Kp

[RMS ZEST 1041]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=38,42
cw=38,42	PLN	38,42
il=0

[ELEMENT 1]
na=SEGMENT A
wa=0
kn=0	0	0
id=48414
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Parter (A.0.01; A.0.02)
wa=0
kn=0	0	0
id=48415
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=55715
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=55716
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=14,4	14,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=14,4	1	0,90*2,00*(1+7)						

[POZYCJA]
id=55718
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=8,266	8,266		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,266	1	#p14						

[POZYCJA]
id=55721
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-05	9-29	0108-05		0
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=62,14	62,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62,14	1	#p51						

[POZYCJA]
id=55724
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p35						

[POZYCJA]
id=56115
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		0
mpn=1211
na=Rozbiórka warstw podposadzkowych (jastrych, izolacje, podkłady)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p35						

[POZYCJA]
id=55726
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=182,78	182,78		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=182,78	1	#p44						

[POZYCJA]
id=55728
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=6,214	6,214		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=6,214	1	#p50						

[POZYCJA]
id=55730
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=71,471	71,471		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=71,471	1	#p39						

[POZYCJA]
id=55732
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-05	4-01	0329-05		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0,03	0,03		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.04

[PRZEDMIAR]
wo=0,03	1	0,10*0,145*2,10						

[POZYCJA]
id=59881
pd=Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	13-23 0106-08	13-23	0106-08		0
mpn=1211
na=Usunięcie zdegradowaną izolację z wełny mineralnej z sufitu maszynowni wentylacyjnej (od spodu stropu)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=7,449	7,449		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,449	1	49,66*0,15						

[POZYCJA]
id=55734
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=34,627	34,627		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=34,627	1	#p12						

[POZYCJA]
id=55736
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=34,627	34,627		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=34,627	1	(#p1*0,1+#p2*0,1+#p3*0,1+#p4*0,02+#p5*0,10+#p6*0,02+#p7*0,02+#p8*0,02+#p9+#p10)*1,2						

[POZYCJA]
id=55739
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=34,627	34,627		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=34,627	1	#p12						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK, poszerzenie otworów, zamurowania
wa=0
kn=0	0	0
id=55741
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=55742
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=8,266	8,266		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,266	1	(1,36+1,35)*3,05						

[POZYCJA]
id=55778
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		0
mpn=1211
na=Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=2	2		1
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=55780
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
mpn=1211
na=Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p15						

[POZYCJA]
id=55792
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	#p18						

[POZYCJA]
id=55794
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=_1211
na=Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	1,25						

[POZYCJA]
id=55798
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		0
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami zgodnie z dokumentacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=0,995	0,995		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,995	1	0,3261*3,05						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=55808
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=66307
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01	0-23	2611-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i osuszenie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p35						

[POZYCJA]
id=59899
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0808-01	C-2	0808-01		1
mpn=1211
na=Reprofilacja podłoża zaprawą wraz z gruntowaniem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p35						

[POZYCJA]
id=56137
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0503-04	AT-38	0503-04		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie przepustów przez strop w zakresie zgodnym z dokumentacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=6	6		1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	punktowe					
wo=2	1	2	liniowe					

[POZYCJA]
id=66265
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża (izolacja na stropie)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p25						

[POZYCJA]
id=66268
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej (izolacja na stropie)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=77,36	77,36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,36	1	77,36						

[POZYCJA]
id=66272
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z membrany hydroizolacyjnej uszczelniajaco-kompensacyjnej (izolacja na stropie)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p35						

[POZYCJA]
id=56117
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0503-04	AT-38	0503-04		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie przepustów ponad jastrychem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=6	6		1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	punktowe					
wo=2	1	2	liniowe					

[POZYCJA]
id=56087
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1116-01	2-02	1116-01		0
mpn=_1211
na=Jastrych cementowy C25-F5 ze spadkiem do wpustów i odpływów liniowych o grubości 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p35						

[POZYCJA]
id=56094
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1116-03	2-02	1116-03		0
mpn=_1211
na=Jastrych cementowy C25-F5 ze spadkiem do wpustów i odpływów liniowych - zmiana grubości posadzki o 10 mm (do średniej grubości 7cm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=4,5	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p27						

[POZYCJA]
id=56105
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		0
mpn=_1211
na=Jastrych cementowy - dopłata za zbrojenie rozproszone
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p27						

[POZYCJA]
id=56099
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		0
mpn=_1211
na=Jastrych cementowy - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p27						

[POZYCJA]
id=59921
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0417-01	AT-40	0417-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Wykonanie dylatacji obwodowej posadzki zgodnie z dokumentacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=77,36	77,36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,36	1	77,36						

[POZYCJA]
id=66278
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p34						

[POZYCJA]
id=66281
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=77,36	77,36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,36	1	77,36						

[POZYCJA]
id=66285
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z membrany hydroizolacyjnej uszczelniajaco-kompensacyjnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	#p35						

[POZYCJA]
id=55843
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P1
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=64,06	64,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,06	1	64,06						

[POZYCJA]
id=59935
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=77,36	77,36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,36	1	#p33						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=55867
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=55868
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=238,236	238,236		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=238,236	1	78,11*3,05						

[POZYCJA]
id=55870
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=71,471	71,471		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=71,471	1	#p39						

[POZYCJA]
id=55876
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=71,471	71,471		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=71,471	1	#p37*30%						

[POZYCJA]
id=55885
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=175,653	175,653		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=182,78	1	#p44						
wo=-7,127	1	-(1,36+1,35)*2,63	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=66291
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=182,78	182,78		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=182,78	1	#p43						

[POZYCJA]
id=66294
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=110,93	110,93		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=110,93	1	31*2,63+14*2,10						

[POZYCJA]
id=66298
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej z membrany hydroizolacyjnej uszczelniajaco-kompensacyjnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=182,78	182,78		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=182,78	1	#p44						

[POZYCJA]
id=55906
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS1
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=182,78	182,78		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=182,78	1	182,78						

[POZYCJA]
id=55954
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=55956
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-04	7	0507-04		1
mpn=1211
na=Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=54,84	54,84		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54,84	1	54,84						

[POZYCJA]
id=59940
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=165,77	165,77		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,77	1	#p42+#p46						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=55963
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=55964
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=62,14	62,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=62,14	1	#p51						

[POZYCJA]
id=55966
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% powierzchni stropów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=6,214	6,214		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=6,214	1	#p50						

[POZYCJA]
id=55972
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-19	4-01	0711-19		1
mpn=121,1:1,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=6,214	6,214		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,214	1	#p48*10%						

[POZYCJA]
id=55981
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		0
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=62,14	62,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.08

[PRZEDMIAR]
wo=62,14	1	62,14						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48437
nu=1.1.6

[POZYCJA]
id=49044
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[POZYCJA]
id=49054
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=4,673	4,673		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,673	1	1,11*2,105*2						

[POZYCJA]
id=49064
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=4,673	4,673		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,673	1	1,11*2,105*2						

[POZYCJA]
id=49074
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA4, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=4,673	4,673		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,673	1	1,11*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48451
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=56054
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=56055
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2143-03	202	2143-03		0
na=Parapet wewnętrzny z konglomeratu o grubości 30 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=2,4	2,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.10

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	1,20*2						

[POZYCJA]
id=56063
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0923-04	2-02	0923-04		0
na=Spadki pod parapet zewnętrzny
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=0,847	0,847		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,847	1	#p59						

[POZYCJA]
id=56068
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0514-03	2-02	0514-03		0
na=Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=0,847	0,847		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,847	1	1,21*2*0,35						

[POZYCJA]
id=56189
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56201
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM4, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=56228
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56285
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56339
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56405
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56468
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56480
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56564
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=26	26		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=56567
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56627
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L6, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56657
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż rozkładanego siedziska KR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56660
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szafek basenowych SB1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=20	20		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=56684
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56744
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=59872
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		0
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Dostawa i montaż kabin sanitarnych wraz z drzwiami, specyfikacja zgodnie z projektem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=13,34	13,34		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,34	1	6,67*2,0						

[ELEMENT 3]
na=Strop piwnicy
wa=0
kn=0	0	0
id=56084
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=59885
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu po wykonaniu rozbiórek, osuszenie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=49,66	49,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=49,66	1	#p78						

[POZYCJA]
id=59887
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-03	0-23	2611-03		0
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=49,66	49,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.2.10

[PRZEDMIAR]
wo=49,66	1	#p78						

[POZYCJA]
id=59892
pd=KOPRINET wyd.I 2013	KNR	K-58 0103-06	K-58	0103-06		0
mpn=121,0:0,0911
na=Przyklejenie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 15 cm na powierzchniach sufitowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=49,66	49,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=49,66	1	49,66						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=56077
nu=1.1.9

[POZYCJA]
id=56078
pd=		  		 		0
na=Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56082
pd=		  		 		0
na=Demontaż i ponowny montaż lub zabezpieczenie na okres prowadzenia robót elementów przeznaczonych do pozostawienia zgodnie z dokumentacją
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56080
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
74CB6E73435328FF0069BFF241915153
