[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.100.11
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - SEGMENT A ŁAZIENKI	PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT A ŁAZIENKI
nfn=Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Maleńczuk
nb=KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU
ab=ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
ni=Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ai=ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
br=Budowlana
nk=mgr inż. Jacek Matuszyński	
dt=08.06.2026 r.	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
pcn=I kw. 2026 r.
kln=Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru1310Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".1310Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:13101310Projektowana inwestycja obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu, mające na celu stworzenie funkcjonalnej, ogólnodostępnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-integracyjnym. Zakres opracowania przewiduje realizację układu komunikacyjnego w postaci ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych, zapewniających czytelne i bezpieczne powiązania 1310pomiędzy poszczególnymi strefami użytkowymi terenu.131013101310131013101310ZAŁOŻENIA WYJŚCOWE DO KOSZTORYSU:13101. Poziom cen – I kwartał 2026 r.1310Ceny czynników produkcji z publikacji Sekocenbud Spółka z o.o. z I kw. 2026 r.13102. Stawki robocizny – roboty ogólnobudowlane inwestycyjne – region lubelski (netto – stolica :1310Ikwartał 2026, 35,29 PL)13103. Ceny materiałów: średnie13104. Ceny sprzętu: średnie13105. Koszty pośrednie (Kp=68,9): średnie liczone w % od R i S13106. Zysk (Z=12,0): średnie liczone w % od R, S i Kp

[RMS ZEST 1041]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=38,42
cw=38,42	PLN	38,42
il=0

[ELEMENT 1]
na=SEGMENT A
wa=0
kn=0	0	0
id=48416
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Parter (A.0.03; A.0.04; A.0.05)
wa=0
kn=0	0	0
id=48417
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=52853
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=52854
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		0
mpn=1211
na=Demontaż drzwi wraz z ościeżami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=14,4	14,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=14,4	1	0,90*2,00*(1+7)						

[POZYCJA]
id=52856
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-02	9-29	0102-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek gk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=41,324	41,324		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41,324	1	#p14+#p15						

[POZYCJA]
id=52859
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-05	9-29	0108-05		0
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=24,84	24,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24,84	1	#p46						

[POZYCJA]
id=52862
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
mpn=1211
na=Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=26,25	26,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=26,25	1	#p28+#p29						

[POZYCJA]
id=52864
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
mpn=1211
na=Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=134,49	134,49		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=134,49	1	#p38+#p39						

[POZYCJA]
id=52866
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2,484	2,484		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=2,484	1	#p45						

[POZYCJA]
id=52868
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=58,808	58,808		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=58,808	1	#p33						

[POZYCJA]
id=52870
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-05	4-01	0329-05		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=0,067	0,067		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.04

[PRZEDMIAR]
wo=0,067	1	0,20*0,16*2,10						

[POZYCJA]
id=56111
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		0
mpn=1211
na=Demontaż parapetów zewnętrznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0,847	0,847		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=0,847	1	#p56						

[POZYCJA]
id=56113
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-12	4-01	0354-12		0
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników wewnętrznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=2,4	2,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	#p54						

[POZYCJA]
id=52872
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Dodatek do wywozu gruzu z budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=15,184	15,184		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15,184	1	#p12						

[POZYCJA]
id=52874
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
mpn=38:0:300967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=15,184	15,184		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=15,184	1	(#p1*0,1+#p2*0,1+#p3*0,1+#p4*0,02+#p5*0,02+#p6*0,02+#p7*0,02+#p8+#p9*0,02+#p10*0,03)*1,2						

[POZYCJA]
id=52877
pd=		  		 		0
na=Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=15,184	15,184		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=15,184	1	#p12						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki GK, poszerzenie otworów, zamurowania
wa=0
kn=0	0	0
id=52879
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=52880
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-04	AT-43	0104-04		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm1310UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=35,931	35,931		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,931	1	(1,44+0,76)*4,46+(1,0*2+0,52+1,61+2,31+1,18+1,0)*3,03						

[POZYCJA]
id=55685
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0207-03	AT-43	0207-03		1
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Obudowa szachtu technicznego z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym trójwarstwowym (3x płyta GKFI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 7,5cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=5,393	5,393		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,393	1	(0,73+1,05)*3,03						

[POZYCJA]
id=52896
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		0
mpn=1211
na=Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=2	2		1
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=52898
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
mpn=1211
na=Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p16						

[POZYCJA]
id=52910
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pod nadproże
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	#p19						

[POZYCJA]
id=52912
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=_1211
na=Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1,25	1,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,25	1	1,25						

[POZYCJA]
id=55705
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		0
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami zgodnie z dokumentacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=0,132	0,132		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,132	1	0,08*0,155*2,10+0,02*0,155*2,10*2+0,08*0,155*2,10+0,20*0,16*2,10						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie posadzek
wa=0
kn=0	0	0
id=52916
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=52917
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=26,25	26,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.12

[PRZEDMIAR]
wo=26,25	1	#p28+#p29						

[POZYCJA]
id=52923
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=5,25	5,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,25	1	(#p28+#p29)*20%						

[POZYCJA]
id=52927
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcza - grunt
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=26,25	26,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,25	1	#p24						

[POZYCJA]
id=52933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=26,25	26,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,25	1	#p28+#p29						

[POZYCJA]
id=52938
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=34,91	34,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,91	1	#p27						

[POZYCJA]
id=52941
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=57,73	57,73		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=57,73	1	7,81+49,92						

[POZYCJA]
id=52945
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=34,91	34,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,91	1	#p28+#p29+#p26*0,15						

[POZYCJA]
id=52959
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=22,1	22,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22,1	1	22,10						

[POZYCJA]
id=52967
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek P3
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=4,15	4,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,15	1	4,15						

[POZYCJA]
id=59945
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=57,73	57,73		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=57,73	1	#p26						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=52975
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=52976
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=196,027	196,027		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-B.10

[PRZEDMIAR]
wo=196,027	1	8,36*4,46+52,39*3,03						

[POZYCJA]
id=52978
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=58,808	58,808		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=58,808	1	#p33						

[POZYCJA]
id=52984
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=58,808	58,808		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.01.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=58,808	1	#p31*30%						

[POZYCJA]
id=52993
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		0
na=Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=101,241	101,241		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.02

[PRZEDMIAR]
wo=134,49	1	#p38+#p39						
wo=-33,249	1	-(2,03)*2,70-(1,0*2+0,52+1,61+0,73+1,05+2,31+1,18+1,0)*2,67	minus obudowu gk					

[POZYCJA]
id=53001
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=7,095	7,095		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,095	1	#p37						

[POZYCJA]
id=53004
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=7,5	7,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,5	1	5*1,50						

[POZYCJA]
id=53008
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=7,095	7,095		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,095	1	(1,39+1,67*2)*1,50						

[POZYCJA]
id=53022
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=132,4	132,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=132,4	1	16,92+115,48						

[POZYCJA]
id=53030
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
na=Okładziny ścienne z płytek PS2.1
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=2,09	2,09		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.03

[PRZEDMIAR]
wo=2,09	1	2,09						

[POZYCJA]
id=53062
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=53147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-04	7	0507-04		1
mpn=1211
na=Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=18,63	18,63		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,63	1	2,70+15,93						

[POZYCJA]
id=59950
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0313-01	BC-02	0313-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=26,13	26,13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,13	1	#p36+#p41						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=53064
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=53065
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		0
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=24,84	24,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-00

[PRZEDMIAR]
wo=24,84	1	#p46						

[POZYCJA]
id=53067
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% powierzchni stropów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=2,484	2,484		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=2,484	1	#p45						

[POZYCJA]
id=53073
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-19	4-01	0711-19		1
mpn=121,1:1,0911
na=Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=2,484	2,484		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,484	1	#p43*10%						

[POZYCJA]
id=53082
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		0
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,094,1:0,0911
na=Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=24,84	24,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.08

[PRZEDMIAR]
wo=24,84	1	3,83+21,01						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=48622
nu=1.1.6

[POZYCJA]
id=48774
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=3,831	3,831		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,831	1	0,91*2,105*2						

[POZYCJA]
id=48814
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D5, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=2,076	2,076		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,076	1	1,01*2,055*1						

[POZYCJA]
id=48884
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D7, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=4,151	4,151		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,151	1	1,01*2,055*2						

[POZYCJA]
id=49014
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1003-11	2-02	1003-11		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż drzwi HDF D9, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=6,227	6,227		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,227	1	1,01*2,055*3						

[POZYCJA]
id=49084
pd=PROMOCJA 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	7 0701-05	7	0701-05		0
mpn=1211
na=Dostawa i montaż okna PCV O1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[POZYCJA]
id=49103
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1038-01	2-02	1038-01		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż rolet zewnętrznych dla okna O1
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=4,252	4,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,252	1	1,01*2,105*2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2	0
wo=2
jm=szt.	020
pm=-1
oon=

[POZYCJA]
id=48633
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=53139
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=53154
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2143-03	202	2143-03		0
na=Parapet wewnętrzny z konglomeratu o grubości 30 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=2,4	2,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.3.10

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	1,20*2						

[POZYCJA]
id=53162
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0923-04	2-02	0923-04		0
na=Spadki pod parapet zewnętrzny
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=0,847	0,847		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,847	1	#p56						

[POZYCJA]
id=53167
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0514-03	2-02	0514-03		0
na=Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=0,847	0,847		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,847	1	1,21*2*0,35						

[POZYCJA]
id=56150
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż przegrody pisuarowej PMP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56153
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56192
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM3, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56204
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56249
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56288
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56297
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56348
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci KU1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56351
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56408
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56435
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56471
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56483
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56519
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=56555
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wieszaka H2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56570
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56618
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż lustra L4, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56630
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56651
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56654
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż uchwytu na papier UP2, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56689
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=1211
na=Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=53142
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=53143
pd=		  		 		0
na=Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=53145
pd=		  		 		0
na=Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
2A5D598A639AA2D8A00F222570F7B174
