*Załączniki do Zaproszenia:*

*Załącznik nr 1 – wzór oferty*

 ……………….., dnia …………….. 2018 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Nazwa i adres Wykonawcy*

 *(stempel firmowy)*

**OFERTA** dla

**Funduszu Składkowego**

**Ubezpieczenia Społecznego Rolników**

 **ul. Żurawia 32/34**

 **00 - 515 WARSZAWA**

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………

*(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(NIP, REGON, NR KRS lub informacja o wpisie do CEIDG)*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(numer telefonu, faksu i adres poczty e-mail)*

Oferuję **dostawę oraz montaż pieca konwekcyjno-parowego ………………………………………………** *(producent/typ/model)***do nieruchomości Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w Świnoujściu (72-600), ul. Konopnickiej 17 użytkowanej przez CRR KRUS "Sasanka"**,
za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

……………..........zł netto + podatek VAT 23% = **………………………………… zł brutto**.

(słownie: ………………………………………………złotych brutto).

**Ponadto oświadczam, że:**

1. Zamówienie zostanie zrealizowane i rozliczone nie później niż do **20-12-2018r.**
2. Oferowana cena obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie.
3. Na zrealizowany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się **udzielić ………** *(min. 24 mies.)* **miesięcy gwarancji** jakości licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
4. Zaoferowane urządzenia pochodzą z bieżącej produkcji, a cykl produkcji zaoferowanego modelu nie został zakończony.
5. Zainstalowane urządzenie spełnia minimalne wymagania techniczne postawione przez Zamawiającego, co potwierdza załączona do oferty szczegółowa charakterystyka urządzenia.
6. Akceptujemy warunki i postanowienia określone w Zaproszeniu do złożenia oferty i wzorze umowy.
7. Uzyskane przeze mnie informacje są wystarczające do prawidłowej realizacji umowy.
8. Oświadczam, że w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:
9. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*
10. nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących mojej firmy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. **\***

*\*Niepotrzebne skreślić*

**W załączeniu przedkładamy:**

1. Szczegółową charakterystykę oferowanego urządzenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/adres bezpłatnej strony internetowej\* ………………………….., na której dostępny jest wymagany dokument.

 *\*Wykonawca może nie składać dokumentów jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania wykonawcy*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

**Szczegółowa charakterystyka oferowanego urządzenia**

**Piec konwekcyjno-parowy ……………………………………………** *(producent/typ/model)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne parametry urządzenia** | **Parametry zaoferowanego urządzenia***(Wykonawca wpisuje TAK lub podaje dokładny parametr)* |
| 12 półkowy |  |
| **Funkcje pieca:** |
| pieczenie |  |
| gotowanie w parze |  |
| duszenie |  |
| blanszowanie |  |
| rozmrażanie |  |
| regeneracja |  |
| **Parametry techniczne:** |
| Pojemność: 10-12 x 1/1 GN |  |
| Odległość między półkami min. 67 mm |  |
| Maksymalna temperatura: 270°C |  |
| Wymiary max (WxDxH): 930x825x1040(h) mm |  |
| Zasilanie: 400 V |  |
| Moc min.: 16 kW |  |
| Waga max: 150 kg |  |
| **Charakterystyka pieca:** |
| Wykonany ze stali nierdzewnej |  |
| Wnętrze pieca wykończone wysoko polerowaną stalą nierdzewną |  |
| Zaokrąglone krawędzie komory ułatwiają jej czyszczenie |  |
| Manualny (nie dotykowy) panel sterujący, prosty i intuicyjny w obsłudze |  |
| Wentylator z autoreversem, dzięki temu w każdej części pieca temperatura jest taka sama |  |
| Min. 3 wentylatory, 2 prędkości wentylatora |  |
| regulacja naparowania |  |
| Możliwość zapamiętania 99 programów |  |
| 3 cykle gotowania na każdy program |  |
| Możliwość gotowania automatycznego lub ręcznego |  |
| Regulacja odparowania komory |  |
| Sonda rdzeniowa |  |
| Oświetlenie halogenowe komory, min. 2 lampy |  |
| Podwójne przeszklone drzwi, ułatwiające czyszczenie pieca oraz stanowiące ochronę termiczną |  |
| Odpływ na skropliny na dnie komory pieczenia |  |
| Podwójne przyłącze do wody: normalnej i zmiękczonej |  |
| demontowalne prowadnice na GN, ułatwiające czyszczenie |  |
| **Dodatkowe wyposażenie** |
| Podstawa pod piec |  |
| Pojemniki GN1/1 65mm - 6 sztuk |  |
| Uzdatniacz wody |  |
| Automatyczny system myjący |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania wykonawcy*