# 

# JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**Open Space Architecture Magdalena Mika-Rybacka**

**Os. Południowe 31, 73-108 Morzyczyn**

**+ 48 692 666 019, mika.magdalena@wp.pl**

# INWESTOR:

**FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW**

**ul. S. MONIUSZKI 1A**

**00-014 WARSZAWA**

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

**REMONT TRZECH POMIESZCZEŃ HYDROTERAPII ORAZ WYMIANA 6 DRZWI**

**I OŚWIETLENIA GÓRNEGO W HOLU PRZY RECEPCJI**

**W NIERUCHOMOŚCI FSUSR W ŚWINOUJŚCIU**

**UL. M . KONOPNICKIEJ 17,**

**Dz. nr 82, 83, 87, 88 OBR. 326301\_1.0001 ŚWINOUJŚCIE 1,**

**GM. M. ŚWINOUJŚCIE, POWIAT ŚWINOUJŚCIE**

**KARTY MATERIAŁOWE**

Marzec 2025

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**1. KARTA MATERIAŁOWA – KM-1 – Płyta wykładzinowa**

Obraz zawierający ubrania, materiał, szary, wzór

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zastosowanie: Korytarz na piętrze

Wymiary: 50 x 50 cm

Grubość: 7mm

Kolor: kolor beżowo-szary

Materiał: Wykładzina pętelkowa strukturalna z przędzą z recyklingu z ujemnym śladem węglowym poliamid PA6 barwiony w wskroś

Właściwości techniczne:

- ciężar włókna min. 600g/m2

- Klasa komfortowa LC2

- klasa użytkowa: 33 (BS EN 13207)

- klasa ogniowa: min. Bfl-s1

**2. KARTA MATERIAŁOWA – KM-2 – Płyta wykładzinowa**

Obraz zawierający ubrania, materiał, wzór, szary

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zastosowanie: Korytarz na II piętrze

Wymiary: 50 x 50 cm

Grubość: 7mm

Kolor: kolor ciemno niebieski

Materiał: Wykładzina pętelkowa strukturalna z przędzą z recyklingu z ujemnym śladem węglowym poliamid PA6 barwiony w wskroś

Właściwości techniczne:

- ciężar włókna min. 600g/m2

- Klasa komfortowa LC2


- klasa użytkowa: 33 (BS EN 13207)

- klasa ogniowa: min. Bfl-s1

**3. KARTA MATERIAŁOWA – KM-3 – Płyta wykładzinowa**

Zastosowanie: Korytarz na III piętrze

Wymiary: 50 x 50 cm

Grubość: 7mm

Kolor: kolor ciemno zielony

Materiał: Wykładzina pętelkowa strukturalna z przędzą z recyklingu z ujemnym śladem węglowym poliamid PA6 barwiony w wskroś

Właściwości techniczne:

- ciężar włókna min. 600g/m2

- Klasa komfortowa LC2

- klasa użytkowa: 33 (BS EN 13207)

- klasa ogniowa: min. Bfl-s1

**4. KARTA MATERIAŁOWA – KM-4 – Płyta ceramiczna, podłoga**

Obraz zawierający Beżowy, szary

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zastosowanie: Pomieszczenie hydroterapii

Wymiary: ok.60 x 30 cm np. Emilly Beige firmy Paradyż lub równoważny

Grubość: 8mm

Kolor: kolor kremowy

Materiał: gres szkliwiony

Właściwości techniczne:

- pow. matowa

- rektyfikowany

- Antypoślizgowość: min. R10

- Barwiony w masie

**5. KARTA MATERIAŁOWA – KM-5 – Płyta ceramiczna, ściana**

Zastosowanie: Pomieszczenie hydroterapii

Wymiary: ok.120 x 20 cm np. Specialwood gold firmy Paradyż lub równoważny

Grubość: 8mm

Kolor: kolor kremowy

Materiał: gres szkliwiony

Właściwości techniczne:

- pow. matowa

- rektyfikowany

- Antypoślizgowość: min. R10

- Barwiony w masie

**6. KARTA MATERIAŁOWA – KM-6 – Grzejnik higieniczny**

Obraz zawierający tekst, tablica suchościeralna biała, Prostokąt

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zastosowanie: Pomieszczenie hydroterapii

Wymiary: ok.60x100 cm

Grubość: 10 cm

Kolor: kolor biały RAL 9016

Materiał: stal malowana

**Obraz zawierający Prostokąt, szkic, tekst, ramka na zdjęcia

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.7. KARTA MATERIAŁOWA – KM-7 – Akcesoria eklektyczne**

Zastosowanie: Pomieszczenie hydroterapii - włącznik

Wymiary: ok. 10x10 cm

Grubość: ok. 40mm

Kolor: kolor szampański mat RAL 1035

Materiał: tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe

Właściwości techniczne:

- IP 44

**Obraz zawierający Prostokąt

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.8. KARTA MATERIAŁOWA – KM-8 – Akcesoria eklektyczne**

Zastosowanie: Pomieszczenie hydroterapii – gniazdo bryzgoszczelne

Wymiary: ok. 10x10 cm

Grubość: ok. 40mm

Kolor: kolor szampański mat RAL 1035

Materiał: tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe

Właściwości techniczne:

- IP 44

**9. KARTA MATERIAŁOWA – KM-9 – Haczyk**

Obraz zawierający wyroby z metalu, Sprzęt domowy, dźwignia, zamek

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zastosowanie: Pomieszczenie hydroterapii

Wymiary: ok. 9x5,2 cm

Grubość: ok. 45mm

Kolor: Chrom

Materiał: metal

Właściwości techniczne:

- IP 44

**10. KARTA MATERIAŁOWA – KM-10 – oświetlenie górne**

**Obraz zawierający Prostokąt, design, koperta, stacjonarny

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.**Zastosowanie: Pomieszczenia hydroterapii

-pomieszczenia zabiegowe 500lux

- Typ źródła światła: LED

- Moc nominalna: 18W

- Temperatura barwowa: 4000K

- Strumień świetlny: 2800lm

- Rodzaj klosza: PRM

- UGR: <19

- Kolor korpusu: biały

- Typ montażu: natynkowych

- Stopień szczelności: IP44

- Wymiary: 600x600mm

- atest PZH

**11. KARTA MATERIAŁOWA – KM-10 – oświetlenie górne**

Obraz zawierający sufit, ściana, w pomieszczeniu, sztuka

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zastosowanie: Hol główny

- Typ źródła światła: LED

- Moc nominalna: 75W

- Temperatura barwowa: 3000K

- Strumień świetlny: 7500lm

- Kolor korpusu: biały

- Typ montażu: natynkowy

- Stopień szczelności: IP20

- Wymiary: 900x600mm

**12. KARTA MATERIAŁOWA – KM-12 – oświetlenie górne/zwieszane nad recepcją**

Obraz zawierający światło, design

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Zastosowanie: Recepcja

- Typ źródła światła: LED

- Moc nominalna: 15W

- Temperatura barwowa: 3000K

- Strumień świetlny: 960lm

- Kolor korpusu: biały

- Typ montażu: natynkowy

- Stopień szczelności: IP20

- Wymiary: 49/120mm

Obraz zawierający design, sztuka

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.**13. KARTA MATERIAŁOWA – KM-13 – natynkowe kinkiety LED**

Zastosowanie: Hol główny

Wymiary: ok. 4,4x42,5x4,4 cm

Kolor: Czarny

Materiał: Metal - aluminiu

Właściwości techniczne:

- IP 20

- Barwa 3000K

- Gniazdo GU10

Obraz zawierający krąg, światło

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.**14. KARTA MATERIAŁOWA – KM-14 – Oprawa awaryjna LED**

Zastosowanie: Hol główny

Wymiary: ok. 15 cm średnica

Kolor: Biały RAL 9010

Materiał: Metal, tworzywo sztuczne

Właściwości techniczne:

- IP 20

- Barwa 4000K-6000K

Obraz zawierający w pomieszczeniu, lampa

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.**15. KARTA MATERIAŁOWA – KM-15 – Oprawa wisząca**

Zastosowanie: Hol główny – przestrzeń przy schodach

Wymiary: ok. 41 cm średnica pojedynczej oprawy x3 szt.

Kolor: chrom i szkło grafitowe

Materiał: Metal, tworzywo sztuczne

Właściwości techniczne:

- IP 20

- Barwa 3000K

- Długość regulowana od 1,5-3,5m (należy przewidzieć

przedłużenie fabrycznych przewodów zasilających)

**UWAGA:**

**Wszystkie materiały oraz kolorystykę należy uzgodnić z użytkownikiem.**

**Drzwi należy wykonać zgodnie z rysunkiem z projektu architektoniczno-budowlanego.**